**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

**МУП г.Бийска «Водоканал»**

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения или водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки) в 2025 году (до 31.12.2025г.) применяются следующие тарифы:

Тарифов на подключение (технологическое присоединение)

к централизованной системе холодного водоснабжения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п /п | Наименование ставки тарифа | Единицаизмерений | Ставка тарифа  |
|  | без НДС | с НДС |
| 1. | за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети | тыс. руб./куб.м в сут. | 0,059 | 0,071 |
| 2. | за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения сетей водоснабжения диаметром от 40 мм и до 70 мм (включительно) с устройством колодца | тыс.руб./км. | 10 066,67 | 12 080,00 |
| 3. | за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения сетей водоснабжения диаметром от 100 мм до 150 мм включительно) с устройством колодца | тыс.руб./км | 10 181,26 | 12 217,51 |

|  |
| --- |
| Тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения: |
| № п/п | Наименование ставки тарифа | Единицаизмерений | Ставка тарифа  |
| без НДС | с НДС |
| 1. |  за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети | тыс. руб./куб.м в сут. | 0,056 | 0,067 |
| 2. | за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) при строительстве сетей открытым (траншейным) способом с устройством колодцев | тыс. руб./км | 22 467,73 | 26 961,28 |
| 3. | за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) при строительстве сетей методом горизонтального направленного бурения с устройством колодцев | тыс. руб./км | 8 184,81 | 9 821,77 |